** tm_init2 is for init state parameters that are recalled AFTER tm_init has finished;
1;
// --------------------INITIALISATION DU PATCH INSTRUMENTS--------------------;
// /tapemovie/instruments/open bang;
jitter glreadback fbo;
// --------------------INITIALISATION DU VISCA POUR LE CONTROLE CAMERA--------------------;
/viscam/start bang;
/events.1/subfolder/initval fx;
/events.1/type/initval fx;
/events.1/oscsendname/initval <none>;
/events.1/localsend/initval 1;
/events.2/subfolder/initval cal;
/events.2/type/initval cal;
/events.2/oscsendname/initval <none>;
/events.2/localsend/initval 1;
/events.3/subfolder/initval maps;
/events.3/type/initval maps;
/events.3/oscsendname/initval <none>;
/events.3/localsend/initval 1;
/events.4/subfolder/initval osc;
/events.4/type/initval osc;
/events.4/oscsendname/initval <none>;
/events.4/localsend/initval 1;
10;
/events.1/init bang;
/events.2/init bang;
/events.3/init bang;
/events.4/init bang;
100;
/mapper.1/sw 1;
/mapper.1/source /shadow/threshold/threshold;
/mapper.1/speedlim 20;
/mapper.1/rampup 0.;
/mapper.1/rampdown 0.;
/mapper.1 /tllslo.2/thresh/threshold 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.1 /tllslo.3/thresh/threshold 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.1 /tllslo.4/thresh/threshold 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.1 /tllslo.5/thresh/threshold 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.1 /tllslo.1/thresh/threshold 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
100;
/mapper.1/sw 1;
/mapper.1/source /shadow/threshold;
/mapper.1/speedlim 20;
/mapper.1/rampup 0.;
/mapper.1/rampdown 0.;
/mapper.1 /tllslo.2/thresh/threshold 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.1 /tllslo.3/thresh/threshold 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.1 /tllslo.4/thresh/threshold 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.1 /tllslo.5/thresh/threshold 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.1 /tllslo.1/thresh/threshold 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
100;
/mapper.2/sw 1;
/mapper.2/source /shadow/median/bypass;
/mapper.2/speedlim 20;
/mapper.2/rampup 0.;
/mapper.2/rampdown 0.;
/mapper.2 /tllslo.2/median/bypass 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.2 /tllslo.3/median/bypass 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.2 /tllslo.4/median/bypass 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.2 /tllslo.5/median/bypass 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.2 /tllslo.1/median/bypass 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
100;
/mapper.3/sw 1;
/mapper.3/source /shadow/bilateral/bypass;
/mapper.3/speedlim 20;
/mapper.3/rampup 0.;
/mapper.3/rampdown 0.;
/mapper.3 /tllslo.2/bilateral/bypass 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.3 /tllslo.3/bilateral/bypass 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.3 /tllslo.4/bilateral/bypass 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.3 /tllslo.5/bilateral/bypass 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.3 /tllslo.1/bilateral/bypass 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
100;
/mapper.4/sw 1;
/mapper.4/source /shadow/buf/size;
/mapper.4/speedlim 20;
/mapper.4/rampup 0.;
/mapper.4/rampdown 0.;
/mapper.4 /tllslo.2/buf/size 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.4 /tllslo.3/buf/size 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.4 /tllslo.4/buf/size 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.4 /tllslo.5/buf/size 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
/mapper.4 /tllslo.1/buf/size 0. 1. 0. 1. direct 0. 0 0 0. 0.;
