** t_init2 is for init state parameters that are recalled AFTER init has finished;
1;
// spat rev (rev1);
/rev.1/sw 1;
/rev.1/roomsize 100;
/rev.1/damping 0.41;
/rev.1/revtime 2.82;
/rev.1/bandwidth 0.69;
/rev.1/early -9;
/rev.1/tail -11;
/rev.1/dry -3;
/rev.1/vol 1.;
/rev.1L/crcfrq 0;
/rev.1L/az 90;
/rev.1L/dist 1.;
/rev.1L/height 0.5;
/rev.1L/center 0.;
/rev.1L/pres 1.;
/rev.1L/out -10.;
/rev.1L/grain 50;
/rev.1R/crcfrq 0;
/rev.1R/az -90;
/rev.1R/dist 1.0002;
/rev.1R/height 0.5;
/rev.1R/center 0.;
/rev.1R/pres 1.;
/rev.1R/out -10.;
/rev.1R/grain 50;
10;
// dac filters;
/dac.1/filt/sw 0;
/dac.1/filt/type highpass;
/dac.1/filt/gainenable 0;
/dac.1/filt/freq 125.;
/dac.1/filt/gain 0.;
/dac.1/filt/q 0.707;
/dac.2/filt/sw 0;
/dac.2/filt/type highpass;
/dac.2/filt/gainenable 0;
/dac.2/filt/freq 125.;
/dac.2/filt/gain 0.;
/dac.2/filt/q 0.707;
/dac.3/filt/sw 0;
/dac.3/filt/type highpass;
/dac.3/filt/gainenable 0;
/dac.3/filt/freq 125.;
/dac.3/filt/gain 0.;
/dac.3/filt/q 0.707;
/dac.4/filt/sw 0;
/dac.4/filt/type highpass;
/dac.4/filt/gainenable 0;
/dac.4/filt/freq 125.;
/dac.4/filt/gain 0.;
/dac.4/filt/q 0.707;
// sub;
/subb.1/filt/sw 0;
/subb.1/filt/type lowpass;
/subb.1/filt/gainenable 0;
/subb.1/filt/freq 125.;
/subb.1/filt/gain 0.;
/subb.1/filt/q 0.707;
/subb.1/filt/vol 1.;
// dacdels;
/dac.1/del/sw 0;
/dac.1/del/del 0;
/dac.2/del/sw 0;
/dac.2/del/del 0;
/dac.3/del/sw 0;
/dac.3/del/del 0;
/dac.4/del/sw 0;
/dac.4/del/del 0;
// sub;
/subb.1/del/sw 0;
/subb.1/del/del 0;
1;
